**ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOLIVIA) Características: UN LOTE**

**DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACAM TARIJA Y SANTA CRUZ**

**Características:** **UN** LOTE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ítem*** | ***Equipo*** | ***Descripción*** | ***Detalle técnico*** | ***Cantidad*** |
| ***1*** | *Mochilas forestales*  | *mochila de agua para el combate de incendios forestales.*  | *capacidad de 20 litros, con acople rápido, distancia de chorro de agua 8 metros, cubierta de nylon con bolsa de lona en el interior*  | *80* |
| ***2*** | *Bate fuegos* | *herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire)* | *mango o astil de aluminio o mango de madera terminado en una pala o batidor de caucho auto extinguible.* | *105* |
| ***3*** | *Rastrillos* | *herramienta de arrastre de hojas, arbustos, brasas y tierra.* | *mango de madera, con estructura de metal astillado.* | *80* |
| ***4*** | *Cascos forestales o tácticos* | *casco protector para la cabeza, fabricado en una sola pieza.* | *cubierta de fibra de plástico, con sujetador de barbilla, arnés interior, protección lateral, rieles para internas, protección frontal.*  | *80* |
| ***5*** | *Guantes* | *protección para la mano, con la finalidad de evitar quemaduras en los brigadistas.*  | *fabricado en cuero, con sujetadores en las muñecas.* | *80* |
| ***6*** | *Gafas antiparras* | *protección para evitar afectación en los ojos por la calor o brasas del incendio.*  | *Antipara de Policarbonato con sello de silicona PVC Hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro.* | *80* |
| ***7*** | *Botines de cuero* | *protección para evitar quemaduras en los pies y caídas por deslizamiento.*  | *material de cuero con planta de goma antideslizante y cobertura arriba del tobillo.* | *80* |
| ***8*** | *Monjas protectores de cara*  | *para proteger la cabeza de chispas, polvo, radiaciones y otras partículas flotantes en el aire* | *material ignifugo o tela retardante, protección para la cara y cabeza.* | *80* |
| ***9*** | *Pulmosanes o respiradores con filtro doble 350* | *protección para evitar la ingesta de humo de los incendios*  | *respirador con filtros, sujetador o arnés en la cabeza, frente engomado, con elásticos.*  | *80* |
| ***10*** | *Linterna de casco* | *equipo para realizar operaciones nocturnas.* | *sujetador elástico o de carril para casco, con batería o pilas, luz de alta potencia.* | *80* |
| ***11*** | *Equipo de respiración automática* | *equipo de respiración autónoma, para el combate de incendios estructurales.*  | *cilindro de alta presión, arnés de sujeción, nanómetro regulable, Latiguillos o manguera Reductor, silbato, Válvula a demanda, mascara de colocación en el rostro, espaldera.* | *2* |
| ***12*** | *Traje de incendio estructural* | *equipo para la protección bomberil en incendios estructurales.*  | *material ignifugo, barrera de humedad, cubierta externa, forro térmico, arnés de sujeción, refuerzo de codos, protector de cuello.* | *2* |
| ***18*** | *Casco para incendio estructural*  | *equipo de protección para la cabeza en caso de incendios estructurales.*  | *carcasa de fibra, arnés de sujeción, protector posterior, protector frontal, sujeción para linterna, arnés interior, sujetador de barbilla.*  | ***2*** |

**CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS**

Todos los lotes deberán ser entregados en el relleno sanitario de Lechuguillas, en la ciudad de Sucre**.** Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDICIONES** | **REQUISITOS** |
| Precio: | Facturado |
| Lugar de entrega: |  AGAMDECH- Avenida de las Américas n° 438, Sucre (Bolivia) |
| Plazo máximo: | 10 días después de la firma de contrato. (Se valorará menor tiempo de entrega) |
| Transporte: |  Camión de entrega  |
| Pago: |  100 % del total a la recepción y visto bueno del equipamiento y entrega de la factura por el total del importe |