### Annexe 3.1. Installations hydrauliques



Image 6. Lave mains extérieur sans robinets

Image 5. Espace habilité pour l´installation de la pompe, sans une porte de sécurité.



Image 4. Filtre situé à la base de la dalle du château d´eau bleu.



Image 3. Filtre d´eau installée au mûr, provenant de la salle de pompage avec destination le château d´eau noir élevé.



Image 2. Châteaux d´eau élevée de capacité 600 gallons chacun et dans la partie inférieur citerne d´eau.



Image 1. Fontaine d´accès à l´eau