**ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BOLIVIA) (AMPLIACIÓN)**

**Características: UN LOTE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ítem*** | ***Equipo*** | ***Descripción*** | ***Detalle técnico*** | ***Cantidad*** |
| ***1*** | *Mochilas forestales*  | *mochila de agua para el combate de incendios forestales.*  | *capacidad de 20 litros, con acople rápido, distancia de chorro de agua 8 metros, cubierta de nylon con bolsa de lona en el interior*  | *20* |
| ***2*** | *Bate fuegos* | *herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire)* | *mango o astil de aluminio o mango de madera terminado en una pala o batidor de caucho auto extinguible.* | *30* |
| ***3*** | *Rastrillos* | *herramienta de arrastre de hojas, arbustos, brasas y tierra.* | *mango de madera, con estructura de metal astillado.* | *30* |
| ***4*** | *Cascos forestales o tácticos* | *casco protector para la cabeza, fabricado en una sola pieza.* | *cubierta de fibra de plástico, con sujetador de barbilla, arnés interior, protección lateral, rieles para internas, protección frontal.*  | *40* |
| ***5*** | *Guantes* | *protección para la mano, con la finalidad de evitar quemaduras en los brigadistas.*  | *fabricado en cuero, con sujetadores en las muñecas.* | *20* |
| ***6*** | *Gafas antiparras* | *protección para evitar afectación en los ojos por la calor o brasas del incendio.*  | *Antipara de Policarbonato con sello de silicona PVC Hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro.* | *20* |
| ***8*** | *Monjas protectoras de cara*  | *para proteger la cabeza de chispas, polvo, radiaciones y otras partículas flotantes en el aire* | *material ignifugo o tela retardante, protección para la cara y cabeza.* | *20* |
| ***9*** | *Pulmosanes o respiradores con filtro doble 350* | *protección para evitar la ingesta de humo de los incendios*  | *respirador con filtros, sujetador o arnés en la cabeza, frente engomado, con elásticos.*  | *20* |
| ***10*** | *Linterna de casco* | *equipo para realizar operaciones nocturnas.* | *sujetador elástico o de carril para casco, con batería o pilas, luz de alta potencia.* | *20* |
| ***11*** | *Handis intercomunicadores* | *Ver ficha técnica específica. Anexo IV* | *Ver ficha técnica específica. Anexo IV* | *10* |
| ***12*** | *Radio base para handis intercomunicadores* | *Ver ficha técnica específica, Anexo IV* | *Ver ficha técnica específica. Anexo IV* | *1* |
| ***18*** | *Mochilas botiquines* | *Ver ficha técnica específica. Anexo IV* | *Ver ficha técnica específica. Anexo IV* | *20* |

**CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS**

Todos los lotes deberán ser entregados en el relleno sanitario de Lechuguillas, en la ciudad de Sucre**.** Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDICIONES** | **REQUISITOS** |
| Precio: | Facturado |
| Lugar de entrega: | - 50 % de los equipos a entregar en AGAMDECH- Avenida de las Américas n° 438, Sucre (Bolivia) - 50 % a entregar en AMT, Barrio Juan XXlll. Av. Julio Delio Echazu #280 entre Av. Victor Paz y Av. Belgrano Tarija, Bolivia |
| Plazo máximo: | 5 días después de la firma de contrato. (Se valorará menor tiempo de entrega) |
| Transporte: |  Camión de entrega  |
| Pago: |  100 % del total a la recepción y visto bueno del equipamiento y entrega de la factura por el total del importe |