**FICHA TÉCNICA HANDYS (Ítem 11)**

***CARACTERÍSTICAS***- Alcance en campo abierto: 3 a 5 km
- Alcance con estacion base en altura: 10 a 20 km
- Radio FM incorporada
- Frecuencias UHF y VHF
- Bateria recargable

***ESPECIFICACIONES TECNICAS***
- Rango de frecuencias VHF - UHF 400 - 450 Mhz
- Cantidad de canales: 128
- Base cargadora 220v y USB
- 50 codigos CTCSS y 104 DCS
- 128 canales de memoria
- Separación entre canales: 2.5 - 5 - 6.5 - 10 - 12.5 - 20 - 25Khz
- Función Vox
- Scanner de tonos CTCSS y DCS
- Alcance de Handy a Handy 5 km / 10 a 20 km con estación en altura
- 12 horas de autonomía
- Radio FM incorporada

***SE ENTREGARA CON***
- Handy BaoFeng UV-5R
- Batería
- Antena
- Cargador 220v
- Base cargadora
- Manos libres de regalo
- Clip cinturon
- Manual de usuario en español

**FICHA TÉCNICA RADIO BASE (Ítem 12)**

***CARACTERISTICAS:***

*Frecuencias de Recepción: 137.000 Mhz – 174.000 Mhz*

*Frecuencias de Transmisión: 137.000 Mhz – 174.000 Mhz*

*Transmisión Ajuste hasta 75 vatios*

*Modos de Trabajo: FM*

*Alimentación: 13.2 Volt*

***CONEXIONES:***

*El equipo consta en su parte trasera, de un conector PL213 para su antena, una salida de auriculares que se encuentra conectada a una consola de mezcla, una conexión de alimentacion de 13.2v y una conexión a tierra*

*L1: Potencia de SALIDA en opcion Low1*

*L2: Potencia de SALIDA en opcion Low2*

*L3: Potencia de SALIDA en opcion Mid*

*HP: Potencia de SALIDA en opcion High*

***Frecuencia***

***UHF – VHF***

**FICHA TÉCNICA MOCHILA BOTIQUIN (Ítem13)**

***Tamaño aproximado***

*70 x 40 cm*

***Material***

*Lona roja con reflexivos, bolsillos laterales y traseros*

***Sujeción***

*Dos correas de sujeción con refuerzos en los hombros y sujeción en la cintura.*

***Interior***

*Tela negra con bolsillos divisores*

***Espalda***

*Rígida con refuerzo interior*